Voce di capitolato: 
Lastre New Rexpol per isolamento termico in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS …) con l'aggiunta di additivi atermani, conformi alle specifiche tecniche della norma UNI EN 13163:2003, con marchio UNI iiP e certificazione CE.
