Voce di capitolato: 
Lastre Rexpol - XPS per isolamento termico in edilizia, realizzate in Polistirene Estruso (XPS 300) autoestinguente in Euroclasse E, conformi alle specifiche tecniche della norma UNI EN 13164:2006.
