Voce di Capitolato

Lastre stampate REXPOL K8S mix CAM realizzate in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) in grafite con strato di EPS white riflettente, con conducibilità termica dichiarata di 0,030 W/mK, autoestinguenti in Euroclasse E, con particolare finitura superficiale interna che migliora l’adesione del collante alla parete, finitura esterna che garantisce la corretta stesura del rasante, eventuali pretagli detensionanti che aumentano ulteriormente la stabilità dimensionale, eventuale foratura passante/non passante per migliorarne la traspirabilità (ca. 1.000 fori/mq), specifiche per l’impiego nei sistemi di isolamento a cappotto ETICS, conformi alla normativa UNI EN 13163, con certificazione CE e conformi al Decreto Legislativo “Criteri Ambientali Minimi” in quanto realizzate con almeno il 10% di materia riciclata.

