Voce di capitolato: 
Lastre per isolamento termico delle partizioni verticali ed orizzontali e per sistemi a pavimento radiante in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS …..) autoestinguente in Euroclasse E, conformi alle specifiche tecniche della norma UNI EN 13163:2003 con marchio UNI iiP e certificazione CE.
