Voce di capitolato: 
ThermoREX mod. 1 “sistema solaio” termoisolante piano, autoportante, costituito da un elemento monolitico in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS 80 Ecologico) autoestinguente Euroclasse E e certificato CE, con elevato valore di trasmittanza termica, con all’interno elemento portante IRON T, che ne garantisce l’autoportanza. Gli elementi, aventi una larghezza utile di 58,5 cm ed un battente, saranno posti in opera perfettamente accostati tra di loro e banchinati alla distanza opportuna per sopportare i carichi previsti dalle normative vigenti. Successivamente, gli elementi saranno integrati con getto in opera di calcestruzzo atto a formare, come da specifiche, i travetti e la soletta S dello spessore minimo di 4 cm, comprensiva di armatura con rete elettrosaldata maglia 20 x 20 cm, filo 6.

