Voce di capitolato: 
ThermoREX mod. 3 “sistema solaio” termoisolante piano, autoportante, costituito da un elemento monolitico in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS 80 Ecologico) autoestinguente Euroclasse E e certificazione CE, con elevato valore di trasmittanza termica accoppiato ad una lamiera nervata in acciaio zincato dalla particolare conformazione del profilo, tipo ThermoREX. Le nervature mi garantiranno il copriferro necessario per l’appoggio della rete elettrosaldata superiore. Gli elementi, aventi una larghezza utile di 57 cm ed un incastro rigido ed indeformabile sui bordi, saranno posti in opera perfettamente incastrati tra di loro e banchinati alla distanza opportuna per sopportare i carichi previsti dalle normative vigenti. Successivamente, gli elementi saranno integrati con getto in opera di calcestruzzo classe Rck 250 atto a formare la soletta S dello spessore progettuale, comprensiva di armatura con doppia rete elettrosaldata maglia 20 x 20 cm, filo 6
