Voce di capitolato 


Lastre DARK8 DT 70 realizzate in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) in  grafite, con conducibilità termica dichiarata di 0,031 W/mK, autoestinguenti in Euroclasse E, tagliate da blocco e sottoposte a processo di rettifica, con eventuali pretagli detensionanti, specifiche per l’impiego nei sistemi di isolamento a cappotto ETICS, conformi alla normativa UNI EN 13163, con certificazione CE, con etichetta ambientale EPD e conformi al Decreto Legislativo Criteri Ambientali Minimi (CAM) in quanto realizzate con almeno il 15% di materia riciclata (CAM su richiesta).

Lastre DARK8 DT 100 realizzate in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) in grafite, con conducibilità termica dichiarata di 0,030 W/mK, autoestinguenti in Euroclasse E, tagliate da blocco e sottoposte a processo di rettifica, con eventuali pretagli detensionanti, specifiche per l’impiego nei sistemi di isolamento a cappotto ETICS, conformi alla normativa UNI EN 13163, con certificazione CE, con etichetta ambientale EPD e conformi al Decreto Legislativo Criteri Ambientali Minimi (CAM) in quanto realizzate con almeno il 15% di materia riciclata (CAM su richiesta).
