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VOCE DI CAPITOLATO: Lastre tagliate REXPOL XPS per l’isolamento termico di intercapedini, pavimenti e soffitti, realizzate in Polistirene Espanso Estruso (XPS) autoestinguente in Euroclasse E. Le lastre tagliate REXPOL XPS sono conformi alla normativa UNI EN 13164, con certificazione CE.
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