Voce di capitolato 

Lastre REXPOL adv realizzate in Polistirene Espanso Sinterizzato (EPS) in grafite, con conducibilità termica dichiarata di 0,030 W/mK, autoestinguenti in Euroclasse E, tagliate da blocco, con trattamento superficiale semicoprente e personalizzabile atto ad evitare le dannose deformazioni dovute ad un eccessivo assorbimento di calore nei mesi estivi e con zigrinatura che migliora l’incollaggio delle lastre stesse alla struttura esistente, specifiche per l’impiego nei sistemi di isolamento a cappotto ETICS, conformi alla normativa UNI EN 13163, con certificazione CE, con etichetta ambientale EPD (solo per EPS 100) e conformi al Decreto Legislativo CAM - Criteri Ambientali Minimi (solo per EPS 100) in quanto realizzate con almeno il 10% di materia riciclata (CAM su richiesta).
